**Question1 :** Car tous les ports jusqu’à 1024 sont déjà réservés. On ne peut donc pas utiliser le port 80. ON utilise donc le 8080.

**Question 2 :** On obtient le code d’une page html en résultat :

*<html><body><h1>Welcome to Nyx</h1></body></html>*

**Question 3 :** 26 requêtes sont déclenchées pour récupérer l’intégralité de la page.

**Question 4 :**

* Chargement de la page avec le cache : 557 Ko de donnée récupérées / 480 ms de temps pour tout récupérer.
* Chargement de la page sans le cache : 700 Ko de donnée récupérées / 1,01 s de temps pour tout récupérer.

Le cache fait gagner 20% de bande passante, et 53% de gain de temps.

**Question 5 :**